**Nos pellets vous font gagner de l’énergie !!**

**Les caractéristiques de ERDA Pellets**

 

**FUSION DES CENDRES**

> 1200°

**CENDRES**

< 0.7 %

**LONGUEUR**

+/- 30 mm

**DURABILITE**

< 97.5 %

**HUMIDITE**

< 10 %

**POUVOIR CALORIFIQUE**

16.5 < Q > 19MJ/KG

**TAUX DE FINE**

< 1 %

**DIAMETRE**

6 mm (+/- 1 mm)